{

void setup()

Serial.begin(9600);

float value=analogRead(A0);

float voltage=value\*(5.0/1023.0);

Serial.println(voltage);

}

void loop()

{

}